**RETENTION BEADS II**

**RETENTION BEADS II**

ADHEZIVUM

Před použitím si pečlivě přečtěte

tento návod k použití.

Velikost L SS SSS

Barva Bílá Oranžová Žlutá

Průměrná velikost částic (μm) 600 200 100

NÁVOD K POUŽITÍ

DOPORUČENÍ POSTUPU

1. Pomocí štětce na víčko naneste tenkou vrstvu

RETENTION BEADS II ADHESIVE k retenci na

oblast voskového patternu.

Poznámka:

a) Při použití RETENTION BEADS II L aplikujte dvě

vrstvy lepidla RETENTION BEADS II ADEHSIVE pro zajištění

silné adhezní vrstvy.

b) Chcete-li nanést tenkou vrstvu lepidla, zkraťte

špička štětce s nůžkami.

2. Povrch potažený lepidlem důkladně osušte a

posypeme RETENTION BEADS II na celou

retenční oblast, dávejte pozor, aby se perly nepřekrývaly.

METALPRIMER II se doporučuje pro zajištění pevné

vazby mezi tvrdou pryskyřicí a kovovou konstrukcí.

POZNÁMKA

1. Skladujte na chladném místě mimo dosah přímého slunečního záření.

2. RETENTION BEADS II se mohou ve vlhkém prostředí slepit

V takovém případě před použitím lehce zatřeste nádobou.

3. RETENTION BEADS II ADHESIVE je velmi těkavé.

Po použití okamžitě pevně nasaďte uzávěr.

4. Při použití odstředivého licího stroje použijte silné

vtokové lišty s RETENTION BEADS II SSS.

Je obtížné odlévat tavený kov do matrice s velmi

Malými retainer

.

5. RETENTION BEADS II ADHESIVE může změnit barvu

při mnohahodinovém vystavení přímému slunečnímu záření.

To neovlivní jeho přilnavost.

6. Vysoce hořlavá kapalina a pára. Může zapříčinit vážné

podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými

plameny a jiné zdroje vznícení. Zákaz kouření.

Vyvarujte se vdechování výparů. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte pokožku vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte

opatrně s vodou po dobu několika minut.

Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a jde to snadno.

Pokračujte v oplachování. Skladujte uzamčené. Vyhazujte

Obsah/obal v souladu s čl.místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

7. Osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou

rukavice, obličejové masky a ochranné brýle by měly být

vždy se noseny

Některé výrobky, na které se odkazuje v tomto návodu k použití, mohou být

klasifikovány jako nebezpečné podle GHS.

Vždy se seznamte s bezpečnostními listy

K dispozici na adrese:

http://www.gceurope.com

nebo pro Severní a Jižní Ameriku

http://www.gcamerica.com

Lze je také získat od vašeho dodavatele

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:

VÍCEÚČELOVÉ DORUČOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo

křížové kontaminaci mezi pacienty, tento produkt

vyžaduje dezinfekci střední úrovně. Ihned po použití

zkontrolujte zařízení a štítek, zda nejsou poškozené. Vyhoďte

zařízení, pokud je poškozeno.

NEPONOŘUJTE. Důkladně vyčistěte zařízení, abyste

zabránili vysychání a hromadění kontaminantů.

Dezinfikujte pomocí registrovaného zdravotnického zařízení střední úrovně

Přípravek pro kontrolu infekcí v souladu s regionálními/národními směrnicemi.

BALENÍ

1. RETENTION BEADS II SET (Velikost : L, SS, SSS)

RETENTION BEADS II 15 g (1),

RETENTION BEADS II ADHESIVE 10mL (1)

2. Lahvička RETENTION BEADS II 15g (1)

(Velikost : L, SS, SSS)

3. Lahvička RETENTION BEADS II ADHESIVE 10mL (1)

DOPORUČENÍ POSTUPU

RETENTION BEADS II ADHESIVE by měly být skladovány

mimo přímé sluneční světlo. Při dlouhé době expozice

slunečnímu záření, lepidlo se může změnit na gel.

2. Při použití RETENTION BEADS II SSS aplikujte

nejtenčí možnou vrstvu voskového smáčedla povrchu.

V opačném případě může dojít ke zdrsnění povrchu odlitky kovu

3. Při použití RETENTION BEADS II SSS a

odstředivého licího stroje s nastavitelnými

otáčkami, nastavte zařízení na více otáček než

obvykle, abyste dosáhli vysokého licího tlaku v prvním stupni

pohybu.

Poslední revize: 01/2019